ESP8266燒錄注意

開發版選擇 "NodeMCU 1.0(ESP 12E Modle)

Upload speed 115200

CPU frenquency 80 MHZ

Flash size 4M(1m spiffs)

選擇序列

機智雲開發版

<https://goods.ruten.com.tw/item/show?21709408770544>

